|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **序号** | **物项名称** | **物项编码** | | **物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等)** | **单位** | **订货数量** | **安全级别** | **质保等级** | **供货周期（天）** | **单价** | **总价** | **制造厂或供应商** | **要求到货时间** | **备注** |
| 1 | 潜水泵 | 79OPMMF0148 | | WQD10-11-0.75,220V┇/50出口直径配专用吊装卸扣 | 个 | 33 | SC4 | QNC |  |  |  |  | 2022/5/31 | 自带10米长整根电缆线；泵的密封要求能在海水下10米持续耐用100小时；配置两根压力10公斤水带（国标，带接头，共60米）和排水弯头接头2个（304、外径48mm、业主可提供照片） |
| 2 | 潜水泵 | 79OPMMF0147 | | 80WQ25-30-5.5,380V┇/80出口直径配专用吊装卸扣 | 个 | 4 | SC4 | QNC |  |  |  |  | 2022/5/31 | 自带50米长整根电缆线；泵的密封要求能在海水下25米持续耐用100小时；配置两根压力10公斤水带（国标，带接头，共60米）和排水弯头接头2个（304、外径48mm、业主可提供照片） |
| 3 | 潜水泵 | 79OPMMF0153 | | 150WQ200-30-37┇/配专用吊装卸扣电缆70米为钢丝加强型，每台自带吊装抱箍1套（305）业主提供样品图片，尺寸按照泵的实际尺寸制作 | 个 | 11 | SC4 | QNC |  |  |  |  | 2022/5/31 | 自带70米整根钢丝加强型电缆线；泵的密封要求能在海水下25米持续耐用100小时，配置两根压力10公斤泥浆泵专用软管（国标，共60米）和排水弯头接头2个（304、外径48mm、业主可提供照片） |